Corta corriente headers - IQOS

Material:

1. Módulo relevador de 220V
2. Módulo ESP-32
3. Jumpers Hembra-Hembra
4. Extensión
5. Caja de plástico para cubrir el circuito
6. Cargador tipo C, para alimentar módulo ESP-32